**Матеріально-технічне забезпечення ХСШ № 99**

1. На території  Харківської спеціалізованої  школи знаходяться такі будівлі:

    будівля школа – 1

    теплиця – 1

    сарай – 1

    службове приміщення - 1

2. Проектна потужність школи – 600 учнів.

   Рік забудови – 1961 рік.

3. Фактична кількість дітей – 646 учнів,   22 класи.

4. Кількість: навчальних приміщень – 28 учбових  кабінетів

                                                            - актова зала

                                                           - спортивна зала

                    адміністративних приміщень – 8 кабінетів

                   підсобних приміщень – 8 кабінетів.

5. Будівля школи налічує:

кількість поверхів – 3

кількість коридорів – 5

сходи – 3 (2 основних , 1 – запасний вихід зі школи)

кількість санвузлів – 5 шт.:

на І поверсі – 1 для дівчат ( 4 кабінки), 1 для хлопців (4 кабінки);

на ІІ поверсі – 1 для дівчат (4 кабінки), 1 для хлопців ( 4 кабінки);

                         1 туалет для працівників школи на ІІ поверсі.

Площа харчоблоку складає – 51,1 м2;

           зали їдальні – 72,6 м2 та коридору – 7,6 м2.

Підсобні приміщення : сміттєзбірник – 1

                                      теплиця – 1

                                      сарай - 1 .

Підвал,  площа якого складає 48,1 м2 , потребує капітального ремонту.

Бомбосховища  у будівлі школи  немає.

Покрівля – площа 1920 м2:    600 м2 – оновено у 2016 році,   1320 м2 – потребує капітального ремонту.

Уся покрівля підсобних приміщень потребує оновлення, а саме:

 покрівля теплиці – 92 м2,

 покрівля сараю  - 30 м2,

 покрівля службового приміщення – 7 м2.

Медичний кабінет – площа 15,7 м2, у 2016 році було проведено поточний ремонт. Обладнання в медичному кабінеті за ДержСанПіНами.

Учбові кабінети – кількість – 28, стан усіх кабінетів задовільний.

Ігрової кімнати в школі немає, ігровий куточок обладнано в кабінеті № 19, у якому проводяться уроки музичного мистецтва  для учнів 1-4 класів, після уроків працює ГПД для учнів початкових класів.

Бібліотека школи розташована на 1–му поверсі, площа – 72,2 м2.

  Фонд підручників –15975 примірників;

  фонд  художньої літератури – 15988 примірників.

**Тепломережа** закладу підключена до центрального постачання КП                   «Харківські теплові мережі». Технічний стан задовільний.

**Система водопостачання, водовідведення** підключена до КП «Вода». Технічний стан: необхідно частково замінити окремі дільниці водовідведення  На 1–му поверсі треба провести додаткове водопостачання до пожежних гідрантів, до майстерні технічної праці.

**Електромережа** школи підключена до Північної РЕС м. Харкова. Технічний стан задовільний.

**Прилади обліку**

Елетролічильники (два: 1 – обліковує кабінети школи, 2- обліковує їдальню):

1)тип лічильника  СТОА08, № лічильник 008087,  був замінений у серпні 2012 року.

2)тип лічильника  СТОА05, № лічильник 046886,  був замінений у листопаді 2016 року.

Теплолічильник SONOMETER 2000.Пройшов повірку 27.05.2016.

                                       Свідоцтво про повірку чинне до 27.05.2020.

Лічильник холодної води КВБ – 10 крильчастий № 01871.

Усі лічильники мають задовільний технічний стан.

**Технологічне обладнання їдальні**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва технологічного обладнання | Марка технологічного обладнання | Рік випуску | Фактич-ний термін експлуа-тації | Технічний стан (задовільний, потребує ремонту, потребує оновлення) |
| 1 | Марміт електричний |  | 03.1980 | 36 років | задовільний,  потребує оновлення |
| 2 | Холодильна  шафа | POLAIR CM 107-S | 03.2018 | 08 місяців | новий |
| 3 | Холодильник побутовий | DX NORD - 5487 | 12.2004 | 12 років | задовільний |
| 4 | Шафа жарочна | ШЖЕ – 0,85 | 03.1980 | 36 років | задовільний |
| 5 | Шафа жарочна | ШЖЕ – 2Н | 12.2011 | 5 років | задовільний |
| 6 | Холодильна шафа | BOLARUS | 10.2003 | 13 років | задовільний, потребує оновлення |
| 7 | Електроплита | ПЕСМ - 4 | 08.1984 | 32 роки | задовільний |
| 8 | Електросковорода | ЕСПС - 02 | 03.1979 | 37 років | задовільний |
| 9 | Водонагрівач | NOVA TEC | 07.2013 | 3 роки | задовільний |
| 10 | Електрична м’ясорубка | МИМ - 80 | 03.2016 | 1 рік | задовільний |
| 11 | Водонагрівач | Тermex | 06.2016 | 1 рік | задовільний |
| 12 | Електросково-  рода | СЕ – 0,25Н | 07.2016 | 1 рік | задовільний |